|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capacity of battery  In kWh | Electric machine power in kW | Electric machine torque in Nm | Mass of drivetrain in kg (incl. battery) | Cost of drivetrain in $ | Fuel consumption in kWh | Fuel economy  In TL/km | Total Regen. energy in % |
| BEV with 350 km range | 0.05g & 750 W | 38.93 | 126.02 | 230 | 460.1 | 13657 | 38.93 | 0.056 | 27.6 |
| 0.05 g & 0 W | 32.82 | 123.28 | 226 | 426.7 | 12315 | 32.82 | 0.047 | 27.2 |
| BEV with 500 km range | 0.05g & 750 W | 56.33 | 133.24 | 243 | 554.6 | 17455 | 56.33 | 0.056 | 28.5 |
| 0.05 g & 0 W | 47.52 | 129.45 | 238 | 506.6 | 15527 | 47.52 | 0.048 | 28.1 |
| BEV REX with 350+150 km range | 0.05g & 750 W | 39.10 | 127.86 | 235 | 489.2 | 14563 | 94.99 | 0.111 | 27.9 |
| 0.05 g & 0 W | 32.99 | 126.02 | 230 | 456.8 | 13259 | 80.15 | 0.094 | 27.6 |